|  |  |
| --- | --- |
| 01: | 02: Servo Power |
| 03: | 04: Circuit Power |
| 05: | 06: Circuit Ground |
| 07: | 08: Ultrasonic-C Trigger |
| 09: | 10: Ultrasonic -B Trigger |
| 11: Servo | 12: Ultrasonic -A Trigger |
| 13: | 14: Servo Ground |
| 15: Ultrasonic -A Echo | 16: Ultrasonic -B Echo |
| 17: | 18: Mdd10 DIG1 |
| 19: | 20: Mdd10 Ground from Pi |
| 21: | 22: Ultrasonic -C Echo |
| 23: | 24: |
| 25: | 26: |
| 27: | 28: |
| 29: | 30: |
| 31: | 32: Mdd10 AN1 |
| 33: Mdd10 AN2 | 34: |
| 35: | 36: |
| 37: Mdd10 DIG2 | 38: Lane-Tracker-A output |
| 39: | 40: Lane-Tracker-B output |

